|  |
| --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ-ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ PC ΓΡΑΦΕΙΟΥ** |
| **Α/Α** | **Προδιαγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
|  | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1 | Ποσότητα | 15 |  |  |
| 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=2 |  |  |
|  | Ειδικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 3 | Το πληκτρολόγιο να είναι πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών Χαρακτήρων και ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πρέπει να φέρει σήμανση CE και ο τύπος σύνδεσης του πληκτρολογίου να είναι USB | NAI |  |  |
| 4 | Το ποντίκι να είναι τύπου Optical ή Laser, τουλάχιστον δύο πλήκτρων με τροχό, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Να φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ενσύρματα | ΝΑΙ |  |  |

**ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει άμεση τεχνική υποστήριξη και κόστος μεταφοράς.

 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ