
Καθετήρες από  σιλικόνη 2way με μπαλόνι


Καθετήρες από  σιλικόνη 2way με μπαλόνι, διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης. Διαθέτει άκρο με κεντρική οπή και δύο πλευρικές.

Χαρακτηριστικά

•           βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με                                                                                                                                                                                                                                                                 χρωματική κωδικοποίηση

•           ακτινοσκιερό άκρο (για τα μεγέθη 8 εως 22ch)

•           ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα

•           μηκος 41cm, μπαλόνι 8ch- 3ml,10ch – 5ml, 12-20ch 10ml

•           σε ατομική  διπλή συσκευασία

•           αποστειρωμένος, μίας χρήσης

•           latex free




