|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ** | | | | |
| **Α/Α** | **Προδιαγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
|  | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1 | Ποσότητα | 6 |  |  |
| 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=3 |  |  |
|  | Ειδικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 3 | Οθόνη επίπεδη. Τεχνολογίας LED ή καλύτερη. Πρέπει να δηλώνεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η οθόνη να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και σύγχρονης τεχνολογίας, να κυκλοφορεί στην αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διαγώνια Διάσταση οθόνης (inches), 21”, με υποστηριζόμενη ανάλυση 1920x1080 ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Χρόνος απόκρισης | <=5 ms |  |  |
| 7 | Να αναφερθούν φωτεινότητα και βάθος χρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Συνδεσιμότητα:  DVI-D ή HDMI ή Display Port | ΝΑΙ |  |  |

**ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει άμεση τεχνική υποστήριξη και κόστος μεταφοράς.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ