**Τροχήλατο Επείγουσας Ανάγκης (Crash Cart / Code Cart – ή**(**emergency cart) - Τροχήλατο επείγουσας ανάγκης, πολυμερικής κατασκευής, με συρτάρια πολλαπλών διαστάσεων, θέσεις για φιάλη οξυγόνου και αναρρόφηση, κατάλληλο για χρήση σε χώρους επείγουσας ιατρικής φροντίδας.**

**Περιγραφή:**  
Τροχήλατο σύστημα επείγουσας ιατρικής υποστήριξης, κατασκευασμένο από ανθεκτικά πολυμερή υλικά, κατάλληλο για χρήση σε χώρους νοσηλείας, ΜΕΘ και ΤΕΠ. Είναι πλήρως εξοπλισμένο για την ταχεία αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (ανάνηψη, αναπνευστική υποστήριξη, καρδιοανακοπή κ.λπ.).

**1. Κατασκευή – Υλικά**

* Σώμα κατασκευασμένο από **αντιδιαβρωτικό πολυμερές πλαστικό** υψηλής αντοχής.
* **Μεταλλικός εσωτερικός σκελετός** για αυξημένη σταθερότητα και υποστήριξη φορτίου.
* **Στρογγυλεμένες γωνίες και λείες επιφάνειες** για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.
* **Αντιμικροβιακή επιφανειακή προστασία** (ενσωματωμένη στο πολυμερές).
* Πάνελ εμπρόσθιο με **διάφανη επιφάνεια** για ορατότητα και έλεγχο περιεχομένου.
* Πλαίσιο προστασίας/πρόσκρουσης περιμετρικά.

**2. Διαστάσεις**

* Ύψος: περίπου **100–110 cm**
* Πλάτος: περίπου **70–80 cm**
* Βάθος: περίπου **50–60 cm**

**3. Τροχοί & Κινητικότητα**

* **4 τροχοί** μεγάλης διαμέτρου (περίπου 5" / 127 mm) με **φρένα εμπρός**.
* Ενσωματωμένος **5ος κεντρικός τροχός διεύθυνσης** για βελτιωμένη ευελιξία σε στενούς χώρους.
* **Εργονομική λαβή χειρισμού** στο πίσω μέρος, για ασφαλή και σταθερή μετακίνηση.
* **Ελαφριά κατασκευή** για εύκολη μεταφορά.

**4. Διαμόρφωση Συρταριών & Αποθηκευτικοί Χώροι**

* **Συρτάρια πλήρους πρόσβασης**, με σύστημα αυτόματου κλεισίματος.
* Διαφορετικά ύψη συρταριών για φάρμακα, αναλώσιμα και εξοπλισμό.
* **Χρωματικός κωδικός / ετικέτες αναγνώρισης** ανά συρτάρι (για εύκολη ταξινόμηση).
* **Αποσπώμενα διαχωριστικά** εσωτερικά για προσαρμογή ανά είδος υλικού.
* Επάνω επιφάνεια εργασίας επίπεδη, με **χώρο για φάκελο ή δίσκο εγγράφων**.
* Πλάγια υποδοχή για **δοχεία ή κάδους μικρών απορριμμάτων/αναλωσίμων**.

**5. Εξοπλισμός – Ενσωματωμένες Θέσεις**

* **Βάση για φιάλη οξυγόνου**, με μεταλλική υποδοχή και ιμάντα ασφάλισης.
* **Βάση για συσκευή αναρρόφησης**, με ράφι και υποδοχή καλωδίου.
* **Πάνω επιφάνεια εξοπλισμένη με συσκευή παρακολούθησης (monitor/απινιδωτή)** — χώρος κατάλληλος για την τοποθέτησή του.
* **Υποδοχή για ηλεκτρική παροχή** (πολύπριζο τοίχου κοντά στο σημείο στάθμευσης).
* **Πλευρικά δοχεία/θήκες** για αποθήκευση υλικών πρώτης ανάγκης (γάζες, μάσκες, σύριγγες, υγρά).

**6. Ασφάλεια & Σφραγίσεις**

* Δυνατότητα τοποθέτησης **σφραγίδων ασφαλείας (tamper evident seals)** σε κάθε συρτάρι ή σε ολόκληρο το τροχήλατο.
* Κλείδωμα με **μηχανικό ή σπαστό σφραγιστικό σύστημα**.
* Εύκολη αφαίρεση και αντικατάσταση σφραγίδων για ταχεία προετοιμασία μετά από χρήση.

**7. Πρόσθετα / Αναβαθμίσεις**

* Δυνατότητα **προσθήκης ή αλλαγής συρταριών** και **αξεσουάρ** ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος.
* **Ανταλλακτικά μέρη** (π.χ. διαχωριστικά, λαβές, επιφάνειες) αντικαθίστανται στο χώρο.
* Συμβατό με **αντισηπτικά και απολυμαντικά** ευρέος φάσματος.

**8. Καθαρισμός & Συντήρηση**

* Όλες οι επιφάνειες αντέχουν σε καθαρισμό με κοινά απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης.
* Δεν περιέχει πορώδη ή απορροφητικά υλικά.
* Συντήρηση περιορίζεται σε έλεγχο τροχών, σφραγίδων και μηχανισμών συρταριών.

**9. Ενδεικτική Χρήση**

* Χώροι: Νοσηλευτικές Μονάδες, ΤΕΠ, ΜΕΘ, Χειρουργεία.
* Σκοπός: Αντιμετώπιση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, επειγόντων περιστατικών, επείγουσας ανάνηψης.
* Εξοπλισμός που μπορεί να περιλαμβάνει:
  + Φάρμακα ανάνηψης (όχι περιλαμβανόμενα στη διάθεση).
  + Εξοπλισμό αερισμού / διασωλήνωσης.
  + Αναλώσιμα πρώτης ανάγκης.
  + Απινιδωτή / monitor (ως προαιρετικός εξοπλισμός).

