ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RACK-SERVER

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19” 42u (Π.600mm X B.1000mm) ΥΨΟΣ 2000mm ΤΕΜ 1

ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ RACKS 19” ΤΕΜ 2

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 230V/16A, 8 ΘΕΣΣΕΩΝ, 1u για Racks 19” ΤΕΜ 2

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.